**文件编号: SXZC-ZB-2019033**

**陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目**

**竞争性磋商文件**

**陕西中财招标代理有限公司**

**二〇一九年五月**

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 2](#_Toc1509)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc20542)

[第三章 合同条款及格式 22](#_Toc6506)

[第四章 采购内容及技术要求 26](#_Toc22757)

[第五章 响应文件格式 48](#_Toc23643)

[一、法定代表人资格证明 50](#_Toc27205)

[二、法人授权委托书 51](#_Toc19480)

[三、磋商函 52](#_Toc18076)

[四、磋商一览表 53](#_Toc28424)

[五、供应商资质证明文件 54](#_Toc1548)

[六、磋商响应方案说明书 55](#_Toc18331)

[政府采购投标担保函（项目用） 60](#_Toc2252)

[政府采购履约担保函（项目用） 62](#_Toc9865)

# 

# 第一章 竞争性磋商公告

陕西中财招标代理有限公司受陕西学前师范学院委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加磋商。

1. 采购项目名称：陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目

二、采购项目编号：SXZC-ZB-2019033

三、采购人名称：陕西学前师范学院

地 址：西安市长安区神禾二路

联系方式：韩老师 029-81530065

四、采购代理机构名称：陕西中财招标代理有限公司

地址：西安市未央区老三届首座大厦18层A802室

联系方式：裴建东 029-86450708

五、采购内容和要求：体质评价与运动干预实践教学创新平台建设（具体内容详见竞争性磋商文件）

采购预算：人民币壹佰贰拾捌万肆仟玖佰玖拾元整，（¥128.499万元）；

项目性质：财政资金；

六、供应商资格要求：

投标人除具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件外，还应具备以下条件：

1、合法注册的法人应提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证（提供年检证明文件）或统一社会信用代码的营业执照（提供2017年或2018年企业信息公示年度报告）或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；

2、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证以及本单位证明（劳动合同或社保证明）；

3、提供采购代理机构出具的投标保证金收据或担保机构出具的保函；

4、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械产品注册证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械产品注册证（换证期间须提供相关管理机构的证明文件）；若为进口产品需提供“进”字号注册证及产品授权书。

5、供应商不得为“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）被列入失信被执行人名单的供应商，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供以上查询结果网页截图），并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业” 等相关政策。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、获取磋商文件的时间和地点

1、获取时间：2019年6月3日-2019年6月11日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00，节假日除外）；

供应商获取竞争性磋商文件时请携带下列证明文件（加盖公章）：

（1）供应商出具的对经办人的介绍信原件；

（2）经办人的身份证原件和复印件。

2、获取地点：西安市未央区老三届首座大厦18层A804室；

3、磋商文件售价：500元/份，售后不退。（谢绝邮寄）

九、响应文件递交的截止时间及磋商时间和地点：

1、响应文件递交截止时间：2019年6月14日上午9:30前（北京时间）；

2、响应文件递交地点：西安市未央区未央路60号老三届首座大厦18层A806室；

3、磋商时间：2019年6月14日上午9:30（北京时间）；

4、磋商地点：西安市未央区未央路60号老三届首座大厦18层A806室；

十、其他应说明的事项

1、联系方式：裴建东 029-86450708

2、开户名称：陕西中财招标代理有限公司

3、开户银行：招商银行股份有限公司西安城东支行

4、账 号：129907827510202

陕西中财招标代理有限公司

2019年6月3日

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 名称：陕西学前师范学院  地 址：西安市长安区神禾二路  联系方式：韩老师 029-81530065 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西中财招标代理有限公司  地址：西安市未央区老三届首座大厦18层A802室  联系人：裴建东  电话：029-86450708 |
| 3 | 监督管理机构 | 陕西省财政厅 |
| 4 | 项目名称 | 陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目 |
| 5 | 项目编号 | SXZC-ZB-2019033 |
| 6 | 资金性质 | 财政资金 |
| 7 | 项目预算 | 人民币壹佰贰拾捌万肆仟玖佰玖拾元整，（¥128.499万元） |
| 8 | 项目用途 | 自用 |
| 9 | 采购内容和要求 | 体质评价与运动干预实践教学创新平台建设 |
| 10 | 供应商 | 响应[招标](http://baike.baidu.com/view/8707.htm" \t "_blank)并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
| 11 | 供应商资格要求 | 投标人除具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件外，还应具备以下条件：  1、合法注册的法人应提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证（提供年检证明文件）或统一社会信用代码的营业执照（提供2017年或2018年企业信息公示年度报告）或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；  2、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证以及本单位证明（劳动合同或社保证明）；  3、提供采购代理机构出具的投标保证金收据或担保机构出具的保函；  4、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械产品注册证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械产品注册证（换证期间须提供相关管理机构的证明文件）；若为进口产品需提供“进”字号注册证及产品授权书。  5、供应商不得为“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）被列入失信被执行人名单的供应商，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供以上查询结果网页截图），并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  注：本项目不接受联合体磋商。 |
| 12 | 交货期 | 自合同签订后**30个日历日内**。 |
| 13 | 质保期 | 所有仪器设备均包括免费安装调试和使用培训,质保时间为**5年**。质保期内需供货方提供**一年至少2次**定期维护与保养，**终身维护**确保零配件供应。 |
| 14 | 招标文件发售 | 发售时间：2019年6月3日-2019年6月11日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00，节假日除外）。  发售地点：西安市未央区老三届首座大厦18层A804室。 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织 |
| 17 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。 |
| 18 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 19 | 响应文件提交截止时间、开标时间和地点 | 1、响应文件提交截止时间：2019年6月14日上午9:30 前  2、开标时间：2019年6月14日上午9:30  3、投标、开标地点：西安市未央区老三届首座大厦18层A806室 |
| 20 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 21 | 投标担保 | 1、担保方式：(任选其一)  （1）投标保证金**：人民币壹万元整。（¥10000.00元）**  （2）担保函（专业担保机构开具的投标担保函）。  2、投标担保递交截止时间：**2019年6月13日17:00前，**若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或者有效投标担保函的，其投标将被拒绝。  3、采用投标保证金方式的供应商，**投标保证金仅限于通过基本账户以转账形式交纳，**招标结束后以转账形式退至供应商对公账户内。供应商须在开标前持银行汇（存）款回执单来陕西中财招标代理有限公司财务部换领专用收款收据。若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金的，采购代理机构不予开具专用收款收据。 |
| 22 | 汇款账户 | **1、开户行名称：陕西中财招标代理有限公司**  **2、开 户 行：招商银行股份有限公司西安城东支行**  **3、帐 号：129907827510202** |
| 23 | 备选投标方案  和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 24 | 盖章签字 | 供应商必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章（正本为鲜章）。 |
| 25 | 投标文件数量、装订 | **投标文件一正三副，电子文件（U盘或光盘）一份，投标单位应将投标文件正本单独密封在一个标袋中，所有副本单独密封在一个标袋中，电子版放置“正本”标袋内（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标单位公章；**投标文件正本中的法人授权书须为原件。  **注：如未按照上述要求执行，则按无效标处理。** |
| 26 | 投标报价 | 报价应包括但不限于：陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目的工作以及相关的义务，直到项目全部验收完毕的全阶段的所有费用。一旦成交，投标报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。 |
| 27 | 评标办法及标准 | 详见本章第（七）项评分内容和评分方式。 |
| 28 | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标供应商必须就一个完整项目进行响应。中标供应商与采购人在中标通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
| 29 | 样品 | 不提供 |
| 30 | 其他 | **付款方式不满足竞争性磋商文件要求的按无效标处理** |

本项目招标依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规定。

**（一）总则**

1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标。

2、名词解释：

2.1采购人：陕西学前师范学院

2.2采购代理机构：陕西中财招标代理有限公司

2.3供应商：响应招标并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争的供应商

2.4项目：指磋商文件规定供应商须承担的陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目的相关工作。

3、合格的供应商

3.1满足磋商中对供应商所提出的全部要求。

3.2供应商应从采购代理机构购买磋商文件，其他未购买磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。

4、保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**（二）磋商文件说明**

6、磋商文件的组成

6.1磋商文件依据本项目的特点及需求编制，具体包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）采购内容及技术要求

（5）响应文件格式

7、磋商文件的澄清及修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的投标单位，均应在投标截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在投标截止期三日前予以答复，并通知其它购买磋商文件的投标单位。**对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标单位自负。**

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的投标单位，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

7.3为方便投标单位对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，均应在磋商文件要求提交投标文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有购买磋商文件的投标单位。

8、投标单位信用记录查询及政府采购项目需要落实的政策

8.1采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》；

4、《环境标志产品政府采购实施的意见》。

5、关于小微企业、监狱企业、福利性企业的说明：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

a.如投标单位为小型、微型企业，对其所投货物（或服务）为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为其评标价；

b.投标单位须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

c.投标单位出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

d.关于监狱企业、福利企业：视同小微企业；

e.小微企业、监狱企业、福利性企业须提供相应资格证明文件，小微企业还须按格式要求填写声明函。

**（三）竞争性磋商响应文件的编写**

9、响应文件的构成

详见磋商文件中第五章“响应文件格式”及磋商文件要求提供的资格证书原件。

10、磋商报价

10.1 所有磋商报价均以人民币报价。单位为元，精确到分。**报价大于预算价时，按无效报价处理，且不进第二轮报价。本项目不公开唱价。**

10.2供应商依据磋商文件提供的招标要求等资料并自行考虑风险因素计算磋商报价，磋商报价应包括但不限于：陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目的工作以及相关的义务的所有费用。一旦成交，磋商报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

10.3供应商必须就整个项目进行响应，不得将整个项目中的内容拆开响应。拆开响应的，按无效响应文件处理。

10.4凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商供应商自负。磋商响应过程中所产生的一切费用由磋商供应商自行承担。

11、响应文件的编制

11.1响应文件应按第五章“响应文件格式”所要求的全部内容编制。

11.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法人代表或法定代表授权人在响应文件上签字并加盖单位公章。授权委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书，并将其附在响应文件中。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章并由供应商的法定代表人或其授权委托人签字或盖章确认。未按本条规定办理的，视同签字、盖章不全。

11.3响应文件必须用A4幅面纸打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，编制目录及页码并胶装成册。响应文件应按磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

11.4响应文件正本壹份, 副本叁份，电子版一份(光盘或U盘，应包含所有投标文件内容)装入标书正本袋内，随投标文件一同递交。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12、供应商资质证明文件

12.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（**本条需提供原件有：2017年财务审计报告或近三个月银行资信证明、社会保障资金证明材料及近三个月完税证明材料**）；

12.2、合法注册的法人应提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证（提供年检证明文件）或统一社会信用代码的营业执照（提供2017年或2018年企业信息公示年度报告）或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；

12.3、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证以及本单位证明（劳动合同或社保证明）；

12.4、提供采购代理机构出具的投标保证金收据或担保机构出具的保函；

12.5、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械产品注册证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械产品注册证（换证期间须提供相关管理机构的证明文件）；若为进口产品需提供“进”字号注册证及产品授权书。

12.6、供应商不得为“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）被列入失信被执行人名单的供应商，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供以上查询结果网页截图），并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

**以上资格证明文件为供应商的必备文件，开标当天，请将上述资格证明文件原件单独密封，同响应文件一起递交。资格审查结束，退还供应商资格证明材料原件（磋商担保函的要求按照磋商保证金中具体规定执行）。**

12.4本项目不接受联合体磋商。

**若供应商资质证明文件及其他不符合要求，将按无效磋商处理。**

13、磋商有效期

13.1响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日历天。响应文件中所有要求的证明文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应磋商，采购人有权拒绝。

13.2特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长保证金的有效期，有关退还和没收保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

14、磋商保证金：

14.1磋商保证金：

人民币壹万元整（¥10000 .00元）

14.2磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。

14.3磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函

14.4供应商以银行转账、电汇形式缴纳磋商保证金的，采购结束之后以转账形式退到供应商的账户。**供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，在开标前将担保机构保函原件单独密封提交，采购结束之后将担保机构保函原件退回。**

我省确定中国投资担保有限公司、陕西省信用再担保有限责任公司、西安市经济技术投资担保有限公司等三家试点专业担保机构为担保机构。投标供应商可以自愿选择是否采取投标担保函（格式见附件一）的形式交纳投标保证金，也可以自愿选择是否采取履约担保函（格式见附件二）的形式交纳履约保证金。

联系方式如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层 | 何嘉 | 010-88822659 |
| 陕西省信用再担保有限责任公司 | 西安市高新区唐延路3号旺座国际B座25层 | 尹劭青 | 029-88606032 |
| 西安市经济技术投资担保有限公司 | 西安市太白北路320号 | 许艳茹 | 029-88480971 |

14.5供应商以银行转账、电汇形式缴纳磋商保证金的，请将保证金转入以下账户：

收款单位：陕西中财招标代理有限公司

开户行名称: 招商银行股份有限公司西安城东支行

账 号：129907827510202

转账事由：\*\*\*\*\*\*项目或项目编号保证金。

交款截止时间：2019年6月13日下午17:00前。

注：1.若因转账事由未标注清晰而引起的任何后果由供应商自行承担。

**2.磋商保证金须从供应商基本账户转出。**

14.6磋商保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与采购代理公司联系确认，确认到帐后换取收款收据（换取收款收据时需提供转款凭证），同时请将采购代理机构出具的收款凭证复印件或担保机构出具的保函复印件按照竞争性磋商文件要求编辑在响应文件中。

**14.7磋商保证金必须在开标截止日期前到帐并换取保证金收据。到期未交、逾期到账或磋商保证金转出账户信息与供应商信息不符，视为放弃此次磋商。磋商保证金应由供应商基本账户转出，供应商在换取磋商保证金收据时，应携带加盖公章的“基本户开户许可证”，若磋商保证金未从供应商基本账户转出而导致供应商未在竞争性磋商文件规定截止日期前换取磋商保证金收据的，由此产生的一切后果由供应商自行承担。**

14.8凡没有随附保证金的磋商，视为非响应性磋商，其标书将被拒绝。

14.9未成交人的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交人的磋商保证金在与采购人签订了正式合同并提交了招标代理服务费后五个工作日内退还。

14.10发生下列情况之一，保证金将不予退还：

14.10.1磋商后在磋商有效期间内，供应商撤回其响应文件；

14.10.2将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包他人的；

14.10.3成交人不按本须知规定签订合同；

14.10.4成交人不按本须知规定交付招标代理服务费。

**（四） 响应文件的提交**

15.响应文件的密封和标记

15.1投标单位应将投标文件的正本、副本，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标单位公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标单位鲜章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标单位鲜章；

15.2封袋正面标识式样（后附）。

15.3如果投标单位未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投或过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标单位。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

16、响应文件的提交

16.1供应商应在磋商截止时间前将密封的响应文件，递交至磋商地点。

16.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，为无效标，采购代理机构将不予受理。

**（五）开 标**

17、磋商

17.1 采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的磋商响应文件。供应商应派代表签到，并参加磋商。

17.2 磋商时，由供应商或者其推选的代表与监标人检查响应文件的密封情况，经确认无误后签字认可。由采购代理机构工作人员当众拆封并宣读供应商名称、响应文件份数。对于供应商在磋商截止时间前递交的磋商声明，在磋商时当众宣读，评审时有效。

17.3 采购代理机构将对磋商过程做记录，由供应商授权代表签字确认。

18、磋商小组

18.1 根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建磋商小组。

18.2本项目磋商小组专家的产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。

18.3 磋商小组成员对各供应商磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

**（六）评 审**

19、评审

19.1 磋商小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的磋商响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

19.2 评审过程的保密：评审应在严格保密的状态下进行，在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

19.3 供应商或磋商响应文件出现的下列情形将按照无效响应文件处理，由磋商小组否决其磋商：

19.3.1 未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章；

19.3.2不具备磋商文件规定资格条件的或提供的资格证明文件不全的；

19.3.3响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清导致磋商响应文件不满足磋商文件实质性要求的；

19.3.4 报价超过采购预算的；

**19.3.5付款方式不满足竞争性磋商文件要求的；**

19.3.6 属于磋商文件中所列无效响应情形的；

19.3.7 与磋商文件要求条款有重大偏离的；

19.3.8 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

20、评审程序及办法

20.1磋商小组对于各个供应商的响应文件先进行资格审查，再进行符合性审查，审查全都合格的供应商才有参加磋商与承诺的资格。

20.1.1资格审查内容为：

20.1.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（本条需提供的有：2017年财务审计报告或近三个月银行资信证明、社会保障资金证明材料及近三个月完税证明材料）；

20.1.1.2、合法注册的法人应提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证（提供年检证明文件）或统一社会信用代码的营业执照（提供2017年或2018年企业信息公示年度报告）或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；

20.1.1.3、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证以及本单位证明（劳动合同或社保证明）；

20.1.1.4、提供采购代理机构出具的投标保证金收据或担保机构出具的保函；

20.1.1.5、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械产品注册证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械产品注册证（换证期间须提供相关管理机构的证明文件）；若为进口产品需提供“进”字号注册证及产品授权书。

20.1.1.6、供应商不得为“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）被列入失信被执行人名单的供应商，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供以上查询结果网页截图），并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

20.1.2符合性审查内容为：

20.1.2.1响应文件的数量是否合格；

20.1.2.2报价超过采购预算的；

20.1.2.3响应文件有效期是否合格；

20.1.2.4响应文件的签字盖章是否合格；

20.1.2.5响应文件内容是否齐全，字迹是否清晰可辨，格式是否符合磋商文件规定的格式要求；

20.1.2.6磋商文件规定的其他要求。

20.2 对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.1 澄清文件将作为响应文件的一部分。

20.2.2 算术错误将按以下方法更正：

20.2.2.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.2.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.2.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

20.2.2.4 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

20.2.2.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其磋商属于无效磋商情形。

21、磋商

21.1磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2经磋商小组评审，质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。供应商应按磋商小组规定的时间进行最后报价，并由法定代表人或其授权人签字，最后报价现场不公布。该磋商报价为不可更改价格，作为磋商小组推荐成交候选人的依据。

21.3磋商小组认为供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

22、评审方法

22.1评审方法：磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后得分由高到低的顺序提出成交候选人。

**（七）评分内容和评分方式**

总分100分，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：

**《评审要素和分值分解表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30  评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3-7-1至3-7-3） |
| 商务  响应 | 5分 | 投标文件对交货期、设备保修期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期、质保期两项优于招标文件的，经横向比较后，每项最多加2分。 |
| 技术  响应 | 37分 | 1、产品配置齐全，数量准确的计1-3分；  2、产品技术参数清楚、明确，规格、功能一致的计1-5分；  3、在技术指标满足招标文件的基础上，得6分，有一项不满足的扣1分，扣完为止。  4、产品有详细的使用说明介绍，技术指标满足招标文件要求及用户实际使用需求且技术资料齐全，根据优劣程度计0-5分；  5、项目实施方案：项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。（18分）  （1）、备货、供货进度及保证措施（0-5分）  （2）、拟投入本项目的人员安排及责任制度（0-4分）  （3）、产品安装、检测、运输、派送等方面保证措施（0-5分）  （4）、设备安装调试、安全等方面保证措施（0-4分） |
| 节能、环保产品 | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），详见3-7-4） |
| 质量  保证 | 6分 | 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用，按其优劣程度计0-6分。 |
| 业绩 | 5分 | 以合同形式提供供应商2016年至今同类项目业绩，每份计1分，计满5分为止。 |
| 售后  服务 | 15分 | 1、售后服务方案详细、具体、可行（包括提供本地化服务【需出具相关证明材料】、拟投入售后服务人员配置情况、交付用户后出现故障响应时间等），根据优劣计0-5分；  2、售后服务承诺及保证措施详细、具体，备品备件及耗材情况明确，根据优劣计0-5分；  3、提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容等），根据优劣计0-5分。 |

**（八） 授予合同**

23、成交准则

23.1合同将授予响应文件符合磋商文件要求、并能圆满地履行合同且总得分最高的供应商。

23.2磋商小组将根据评审方法推荐成交候选供应商名单。

23.3采购代理机构在评审结束后将评审结论送采购人，采购人在收到评审结论后按照评审报告中推荐的成交候选供应商确定成交人。

23.4成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人可以再排位在成交人之后的第一位的成交候选人签订合同，以此类推。

24、定标

24.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审结论送采购人确认。

25、成交通知书

25.1《成交通知书》将作为签订合同的依据。

25.2对未成交者，采购代理机构和采购人不做出解释，亦不退还响应文件。

26、签订合同

26.1成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项和成交人的响应文件，持成交通知书与采购人签订合同

26.2 磋商文件、成交人的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

**（九）合同的履约验收**

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

**（十）招标服务费**

1、中标人在领取中标通知书时，依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)，向陕西中财招标代理有限公司交纳招标服务费。

2、招标服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳，不得用投标保证金冲抵。

3、中标人如未按上述第1条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

**（十一）询问、质疑与投诉(按照中华人民共和国财政部令第94号执行)**

1、询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以再知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2-2、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、投标人必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2-4、投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：裴建东，联系方式：029-86450708，地址：西安市未央区老三届首座大厦18层A804室。

2-5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

**（十二）拒绝商业贿赂**

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

# 第三章 合同条款及格式

**陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目**

**（示范文本）**

**甲方：**

**乙方：**

**二〇一九年 月**

# 合同条款

**采购人（全称）：**

**供应商（全称）：**

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1. 项目名称： ；

2. 项目地点： ；

3. 项目内容： 。

**二、组成本合同的文件**

1. 协议书；

2. 成交通知书、响应文件、磋商文件、澄清、补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**三、合同价款**

合同总价（大写）： （¥ ）。

合同总价即成交价，合同单价不受市场价变化，合同总价根据施工工作量变化可进行调整，合同价格为含税价。

本工程为交钥匙工程，完工后必须达到正常使用。

**四、结算方式：**

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具等额发票给采购人。

（2）付款方式：

1、在合同签订前，由供应商向甲方支付合同价款的5%作为质保金，在质保期满后全额退还。

2、本项目终验合格后由采购人付清全部款项。

**五、期限**

项目实施期限： 日历日内完工，并保障整体项目正常投入使用。

**六、双方承诺**

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

**七、项目实施地点：**陕西学前师范学院指定地点。

**八、质量保证：**

供应商提供的设备(产品)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备(产品)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，采购人须按招标设备(产品)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供设备(产品)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。所提供的产品、服务、工程，质量必须达到现行国家有关验收规范“合格”标准。

**所有仪器设备均包括免费安装调试和使用培训,质保时间为5年。质保期内需供货方提供一年至少2次定期维护与保养，终身维护确保零配件供应。**

**九、保密**

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

**十、知识产权**

供应商应保证产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。

**十一、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

**十二、**合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

**十三、违约责任：**依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

**十四、其他（**在合同中具体明确）

**十五、合同订立**

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：（盖章） 供应商： （盖章）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

# 采购内容及技术要求

**一、采购内容及技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **技术参数** | **数量** | **类别** | **备注** |
| 1 | 运动心肺功能测试系统 | 1.流量传感器条件：  1)双向数字式流量传感器，3L定标筒定标  2)有效流量范围为0.05-20L/秒  3)最大流量不低于300L  4)误差≤2%  5)16L/ s时呼吸阻力0.1kPA/L/s  2.氧传感器（O2）条件：  1)类型：电化学传感器，使用寿命不低于18个月  2)测量范围：0- 60%氧  3)反应时间T90＜100 毫秒  4)误差：0.1 流量%  3.二氧化碳传感器(CO2)条件：  1)类型：ND 红外线  2)测量范围：0-13%二氧化碳  3)反应时间T90＜100毫秒  4)误差：0.1流量%  4.心率来源：Polar心率遥测仪  主机和分析软件1套，软件密钥1个，流量传感器1套，气体采样线1根，面罩和头带1套，Polar心率带和接收器1套，数据线1根，电源线1根，仪器箱1个，标准校准器1套，台车1台。  测量参数应至少包括：  1)FIO2、FEO2 ：吸气/呼气氧浓度百分比  2)FICO2、FECO2：吸气/呼气二氧化碳浓度百分比  3)VO2 BTPS：BTPS摄氧量；VCO2 BTPS：BTPS二氧化碳排出量VO2 STPD：STPD摄氧量；VCO2 STPD：STPD二氧化碳排出量  4)VO2/kg：每公斤体重摄氧量；VCO2/ kg：每公斤体重二氧化碳排出量  5)VO2Max：最大摄氧量；AT：无氧阈；VO2/HR：氧脉搏；METS：代谢当量  6)RER：呼吸交换率VCO2/VO2； VO2/HRMax：最大氧脉搏；VO2/WR：氧负荷；O2kinetics：氧亏/氧债；BF：呼吸频率  7)VT ATPS：ATPS潮气量；VT BTPS：BTPS潮气量；VT STPD：STPD潮气量；VE ATPS：ATPS每分通气量；VE BTPS：BTPS每分通气量；VE STPD：STPD每分通气量  8)VE/VO2：氧通气当量；VE/VCO2：二氧化碳通气当量；PETO2：潮气末端氧压；PETCO2：潮气末端二氧化碳压；PACO2：动脉CO2 压力。 | 1 | 货物 | **核心**  **设备** |
| 2 | 8通道表面肌电仪 | ①表面肌电图仪；②工作台车；③表面肌电图数据处理分析计算机；④表面肌电图分析系统软件等 | 1 | 货物 | **核心**  **设备** |
| 3 | 悬吊康复训练器 | 1. 适用范围：用于对骨骼肌肉疼痛、神经肌肉机能障碍、关节功能障碍患者进行康复训练  2. 性能参数：  轨道：  2.1 单轨设计，方便移动和调节；单条轨道长度至少2.5m，误差±5%  2.2 轨道单点承重不小于200kg；  落地架：  2.3 落地架最大承重200kg；  2.4 落地架在空载和最大承重下，在任意方向10度的角度不应发生失衡。  2.5 落地架设有挂钩，可以挂放全部的相关配件，方便使用，不需要别外在墙上安装挂钩。  2.6 落地架设有专门的挂孔，用于挂放滑轮组件，不需要挂放在悬挂件上，节省挂点，使用更加人性化。  2.7 落地架为可组装式的结构，方便安装，产品维护方便。  悬挂件：  2.8 悬挂件单边承重不小于100kg；  2.9 配备稳定的滑动锁定解锁装置，滑动件任意调节；  2.10 至少配备三个悬挂件，满足临床治疗需求；  滑动件自由锁定：  2.11 悬吊单轨道设计独特的锁定装置——下垂绳索拉拽式锁定解锁装置，轻拉垂绳便可打开、关闭锁定锁定装置；  配件：  2.12 配备50kg强力弹性绳和50kg弱性弹力绳，合理减重支撑；强力弹性绳长度不小于450mm；弱性弹力绳长度不小于450mm和600mm；  2.13 配备宽带、窄带、中分带、握带、握具等多种治疗配件，满足各种悬吊治疗；  2.14 宽带、窄带等配件采用防滑设计，给予患者支撑更为稳定；  2.15 悬吊悬挂件两段绳长一体化调节，节省调节时间；  2.16 配备全套操作系统，提高临床实用性。 | 1 | 货物 | **核心**  **设备** |
| 4 | 平衡仪 | 可以进行静态或和动态两种形式的测试和训练。在不同等级的平衡板上对患者双侧和单侧下肢进行动、静态平衡能力的定量测试，评估神经肌肉控制能力。平衡系统可以测试身体重心在各个方向的位移及人体的平衡能力。将测试结果和参考数据对比，并以此为依据制定康复计划。 | 1 | 货物 |  |
| 5 | 超声骨密度测试仪 | 1、超声波参数：BUA（宽带超声衰减）  SOS（超声声速）  OI（骨质疏松指数）  2、测量方式： 全干式、双向超声波发射与接收  3、探头频率： 0.5MHz±5%  4、-6db时宽带；＞60%  5、测量时间： ≤25秒  6、测试重复性OPR;≤±1%  7、测量精度： SOS ≤±2%  8. 测试重复性;BUA≤±5%  9、诊断参数： BUA. OI值、T值、Z值、SOS，OPR , 成人比，同龄比，肥胖度指数，身高预测，体质指数、儿童Z值图表。  10、超声波输出TIS： 2.8\*10 -3mW/cm2  11、定标（校正）：人体仿真模块自动定标  12、温度补偿系统： 自动补偿温度所造成的测量偏差  13、内置参考数据库： 亚洲人，欧洲，中东人及非洲人数据库  14. 标准双USB接口输出，外接平板电脑，笔记本，台式机电脑使用，可外接不同型号打印机输出报告。  15；可外接直流电源+9V或+12V输入使用，成人儿童双护腿板更换。  16； 诊断报告输出；测试数据自动诊断，内置打印报告输出。可在诊断报告中输入诊断信息，也外接打印机输出报告，软件支持发送PACS网络系统。  17、测量部位及探头间距： 自动调整探头测量间距与足跟部直接接触。  18、骨密度软件测试系统； 儿童（建议三周岁以上儿童使用）及成人骨密度测试软件，自动定位超声探头，自动搜索最佳信号。自动提示测试部位放置是否正确。  19. 探 头；油囊探头，在产品寿命期内不需更换，可永久使用。  20；语言切换；中文 英文界面设置可选。  21、操作湿度（非冷凝）： 30-70% 相对湿度，0-80%非冷凝。操作温度： 10-40℃  22、电源要求： AC220V±10% 50Hz，3.15A 125W | 1 | 货物 |  |
| 6 | 言语评定系统 | 1.汉语失语症心理语言评价与治疗系统总体功能  1.1.根据汉语语言加工理论编制，包括汉语失语症心理语言评价、治疗两大部分。  1.2.至少70种评价方法、至少60种治疗方法。  1.3.采用形象直观的流程图进行导航，便于治疗师快速选择评价与治疗方法。  1.4.采用独立模块式设计的评价与治疗方法，针对性强、易于扩充、操作简便、人机界面友好。  1.5.评价与治疗结合紧密：治疗师通过评价系统评估患者的受损情况，确定障碍产生的原因，再通过治疗系统进行针对性治疗。  1.6.评价与治疗可全程录音、录像，支持多种统计工具的数据分析。  1.7.评价及治疗素材内容丰富，近万张图片、数十小时录制的专业播音员语音。  1.8.帮助文档内容翔实，操作简便，提供有每个测验模块的设计思路。  2.汉语失语症心理语言评价功能  2.1.70种独立的评价方法供选择：  2.1.1.包括名词、动词、句子理解与产生的检查系统；  2.1.2.包括听理解模块、看图命名模块、阅读朗读模块、复述模块、书写模块）等多方面的检查；  2.1.3.包含听理解、阅读理解、命名等动词检查；  2.1.4.包含功能水平、位置水平、语段产生的整合水平等方面的句子检查；  2.2.对患者的言语反应可录音，并计算平均反应时；  2.3.统计错语类型，分析反应错误性质；  2.4.检查结果用量化方式呈现，方便统计；  2.5.与汉语失语症心理语言治疗系统紧密结合，可直接进行针对性治疗；  2.6.除提供汉语普通话语音外，另备有为检查者输入方言的语音输入接口。  3.汉语失语症心理语言治疗功能  3.1.不少于60种独立的治疗方法供选择：  3.1.1.包括名词、动词、句子理解与产生的治疗系统；  3.1.2.包括听模块、看模块、读模块等多方面的的治疗训练；  3.1.3.包含听理解、阅读理解、命名等动词治疗；  3.1.4.含功能水平、位置水平、语段产生的整合等水平的等方面的句子治疗；  3.2.对患者的言语反应可录音，并计算、记录每次治疗时的平均反应时、正确率等结果；  3.3.与汉语失语症心理语言评价系统紧密结合，可直接进行针对性检查；  3.4.除提供汉语普通话语音外，另备有为检查者输入方言的语音输入接口。  4.需提供认知评估与训练、吞咽评估与训练的相应模块；构音评估与训练的相应模块；神经康复与训练模块；营养分析模块。 | 1 | 货物 |  |
| 7 | 功能性运动筛查套件（含光盘） | 1.可用于筛查各类人群的功能性动作模式质量，包括关节的灵活性和稳定性；  2.可以根据测试结果进行相应的矫正性训练，从而改善身体不平衡状态以及弱链，有效降低运动员潜在损伤风险，消除影响运动3.员竞技表现因素；  3.测试项目包括：深蹲、跨栏步、弓步、肩关节灵活性、主动直腿上抬，躯干稳定性俯卧撑以及旋转稳定性  配有使用指导DVD。 | 1 | 货物 |  |
| 8 | 心率遥测仪 | 耐水- 30米  大玻璃窗口  铝和不锈钢外壳  高分辨率显示器  振动和音频警报  可更新的软件  多语言显示文本  通过定制的USB数据传输电缆通过极地流或蓝牙智能手机应用程序  内存容量99 h训练和GPS和人力资源  可充电电池达14小时训练时间,50 h在GPS低功率模式下,30天时间与日常活动监控模式  极地流web服务兼容Mac OS X 10.6中,OS X 10.7,OS X 10.8或更高版本,和PC Windows XP,Windows 7,Windows 8,或更高版本。 | 4 | 货物 |  |
| 9 | 深层肌肉刺激仪 | 电池类型 ：锂离子动力电池，充电时间<=1h，充满电使用时间>4h  电池容量 ：不少于0mah  输入电压： ac110v--ac220v  输入电流 ：1.5a（max）  消耗功率 ：68w 配件说明 ：6个（含适配器）  档位力度 ：至少12档  输出电流 ：2a  电源配置 ：自动恒流--充电电池组电压24v  震动频率： 1000hz-3600hz/分钟  输出电压： dc25.2v | 2 | 货物 |  |
| 10 | 便携健康体适能测试设备 | 便携健康体适能设备套装由以下部分组成，其中包含上臂电子血压计一台、电子式体重计一台、身高计一台、电子式肺活量计一台、体前屈测试器一台、立定跳远垫一套、男女通用台阶测试箱3套、夹指式脉搏血氧仪三套、电子握力计一套、电子背力计一套、秒表一套，并需提供健康体适能测试使用指南。  配件技术参数如下：  1. 上臂电子血压计  a) 可记忆组数：90组以上  b) 血压测量方法：示波测定法  c) 设备运行方式：间歇式运作  d) 测试范围：收缩压60-230mmHg（8.0-30.7ka）/舒张压40-130mmHg（5.3-17.3ka）  2. 电子式体重计  a) 显示方式：LCD显示屏读数清晰，使用液晶数字显示  b) 称重范围：0.2-180kg  c) 特殊功能: 测温  d) 面板材质: 钢化玻璃  3. 身高计  a) 刻度尺显示，精 度：±0.1厘米，分度值：0.1厘米  b) 量 程：站高为60-200厘米/坐高为40-120厘米  4. 电子式肺活量计  a) 测试人体呼吸的最大通气能力，其数值反映的容积和肺的扩张能力。测试者体质机能；量测值为：0-10000ml/分度1ml  b) 工作环境：0-40摄氏度  5. 体前屈测试器  a) 测试人体躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，主要反应这些部位关节、韧带和肌肉的伸展性及身体柔韧素质的发展水平  b) 量程：-20.0-32cm  c) 分度值：0.1cm/误差：±0.1cm  d) 环境温度：-10-50℃  6. 立定跳远垫  a) 材质：高耐磨PVC材质  b) 刻度尺显示、防滑、精确、耐磨  7. 男女通用台阶测试箱  通过对被试者在持续时间搭台上下运动后脉搏变化的测试，判定个体心肺负荷技能水平  8. 夹指式脉搏血氧仪  a) 显示：OLED显示  b) 8秒测量时间，显示血氧、脉率、脉搏强度  c) 脉率显示：25-250bpm±1bpm  d) 运行方式：间歇运行/工作电流≤30MA  9. 电子握力计  a) LED数码显示器  b) 可调节手柄满足不同年龄人群使用  c) 量程：0-90KG，分度值：0.1公斤/0.2磅  10. 电子背力计  a) 用途：测试腰背部肌肉力量  b) 测量范围：0-400kg，分度值：1kg，示值误差：1/400F.S  c) 电源：1节9V叠式电池  d) 功能：背力峰值保持，开关/清零，定时开关  11. 秒表  a) 双排10道记忆秒表，1/100秒为计时单位，最大计时10小时  b)大数字液晶显示，可显示快和慢和平均时间、  c) 倒数计时：最长倒计时为10小时、  d) 兼具时间和日历功能，12/24小时显示 | 2 | 货物 |  |
| 11 | 上肢功能评价器 | 本系统适用于神经系统引起的轻度感认知障碍患者、脑血管意外引起的肢体功能障碍患者、骨科疾病引起的肢体异常障碍患者、整形手术导致的功能障碍患者等以上下肢肢体功能障碍为主的患者，还可以运用于记忆力、注意力、手眼配合等有障碍的患者 | 1 | 货物 |  |
| 12 | 关节角度器 | 测量器具共5件 适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量 | 10 | 货物 |  |
| 13 | 皮脂测量器 | 1、功能：测量人体脂肪厚度用。2、主要参数：1）皮脂厚度计的测量范围为0～60mm，其分度值为0.5mm。2）牢固性：皮脂厚度计的结构安装应正确、紧固可靠，无正常使用过程中的构件断裂、紧固件松脱现象。3）指针偏转平稳性：皮脂厚度计的指针偏转应平稳，不得跳动、呆滞。4）灵敏度：皮脂厚度计的压力调节应灵敏可靠，无失灵、失控和紊乱现象。 | 2 | 货物 |  |
| 14 | 人体体成分分析仪 | 负责提供使用方法培训。  检测功能：体重、体脂肪率、体水分率、基础代谢量、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、肌肉量、骨量、小孩判定、BMI、体型判定、左右部位别测定。  技术参数：  阻抗测量系统:多频 8-电极  阻抗测量频率:5kHz/250kHz/500kHz  阻抗测量电流:90 µA或以下  阻抗电极材料:脚：不锈钢、把手：电镀材料  阻抗测量部分:全身/右臂/左臂/右腿/左腿  阻抗测量范围:75.0！1.500.00Ω（0.1Ω单位）  阻抗初次校正测量进度:±2%  体重测量系统:电阻应变式  体重测量最大能力（最大体重）:270KG（包括衣物重量）  体重测量型号授权号及精确等级:T7063 CLASSⅢ  体重测量最小刻度（最小显示值）:0~200 KG：0.05KG：200~270KG:0.1KG  体重测量初次校正测量精度:±2KG  体重:0~270KG  衣物重量:0~10.00KG（0.05KG单位）  脂肪率:1.0~75%（0.1%单位）  脂肪率分析:5个部位  输入衣物重量:0.05KG（0~10KG）  输入识别代码:0000000001~9999999999（10位）  输入体型:标准（5~99岁）运动员（18~99岁）  输入身高:90.0~249.9CM（可切换0.1cm-1cm）  输出数据接口:320×240点TFT彩色LCD触控屏幕，RS-232C输入/输出（孔式接口D9针连接头），USB输入/输出（B型接头）  电源电压:220V AC（50Hz/60Hz)  额定功率:30W最大  工作温度范围（储存温度范围）:5℃~35℃（-10℃~+60℃） | 1 | 货物 |  |
| 15 | 两点阈测量器 | 由一个游标卡尺和三个刺激点构成。 刺激点a和b位于卡尺一端，其量程为0~130mm，读数精度0.02mm 刺激点c位于卡尺上端 | 5 | 货物 |  |
| 16 | 肩关节模型 | 模型可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内/向外旋转。包含可弯曲的人工韧带。自然大，有底座。 | 5 | 货物 |  |
| 17 | 胸椎模型 | 模型可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内/向外旋转。包含可弯曲的人工韧带。自然大，有底座。 | 5 | 货物 |  |
| 18 | 脊柱、骨盆与股骨头模型 | 本模型由12节胸椎与椎间盘，脊神经和脊椎组成，有底座 | 5 | 货物 |  |
| 19 | 髋关节模型 | 模型可展示髋关节前屈、后伸、外展、内收、内/向外旋转。包含可弯曲的人工韧带。自然大，有底座。 | 5 | 货物 |  |
| 20 | 膝关节模型 | 模型可展示膝关节屈、伸。包含可弯曲的人工韧带。自然大，有底座。 | 5 | 货物 |  |
| 21 | 手关节部模型 | 模型显示手部解剖结构,可展示各种手功能。包含可弯曲的人工韧带。 自然大,有底座。 | 5 | 货物 |  |
| 22 | 脚关节模型带 | 模型显示脚部解剖结构,可展示各种脚功能。包含可弯曲的人工韧带。 自然大,有底座。 | 5 | 货物 |  |
| 23 | 软尺卷 | 常规测量软尺参数。 | 20 | 货物 |  |
| 24 | 电脑中频电治疗仪 | 1、输出频率：低频：1/8-150Hz；中频: 1-10KHz。  2、输出波形：低频调制波/中频载波。  3、调制方式：连续调制/交替调制。  4、最大输出电流：100m A±10%(负载500Ω)，输出电流调节：按键递增或递减200档(每档0.5mA)。  5、输出通道：两组4通道,可同步或异步工作。  6、存储容量：24K字节,内存不少于99种处方。  7、工作电压：220V±15%, 50Hz，最大功率：40W。  8、触摸式按键，可同步或异步控制；  9、多种疗法, 综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法,适应症广、疗效显著。  10、在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。  11、具备输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小，作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。  12、局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。  二、配置清单：1、中频主机1台；2、电源线1条；3、电极输出线 4条；4、电极板 8对；5、绑 带 8条；6、说明书 1本；7、合格证1份；8、保修卡1份。 | 2 | 货物 |  |
| 25 | 低频电治疗机 | 1、电源：普通碱性电池或者专用的交流变压器（DC9V，420mA），额定功率：420W。  2、输出通道：双通道2个，输出强度独立控制。  3、程序记忆：至少17个预置程序，输出频率：1～400Hz，输出强度：最大99mA。  4、治疗模式：三种电刺激治疗模式：肌肉电刺激(EMS)；经皮神经电刺激(TENS)和微电流(MCR)  肌肉电刺激(EMS)模式：可将两个通道配合使用，交替或同步刺激两组肌肉，同时治疗强度和肌肉刺激通电时间，断电时间可根据需要分别调整，经皮神经电刺激(TENS)模式：包含常用的连续波、脉冲波、三角波、方波等治疗波形。  5、治疗功能：可以通过不同的频率设定开展：吞咽训练；肌力促进训练和低周波镇痛等治疗；脊髓通电法；小脑电刺激(脑循环) 。  6、输出控制：可调频率范围1~400Hz，调脉宽范围50~300μs。  7、显示屏：屏幕LCD显示，自动接触控制功能：自检功能、输出异常监控。  二、配置清单：主机1台、电极线2根 、橡皮电极4只、 电极海棉4只、电源适配器1只、5#干电池6节、绑带（短）1根、绑带（长）1根、使用指导手册1份。 | 1 | 货物 |  |
| 26 | 直流电治疗机 | 利用电子管或晶体管交流电进行波整流，经滤波电路输出平稳直流电。电压在100伏以下。电流输出0～50mA连续可调。此外，干电池也可作直流电电源。  2.电极　电极包括金属电极板和衬垫。电极板为薄铅片，0.25～0.5mm，形状大小依治疗部位而定。衬垫用无染色的吸水性好的棉织品制成，  3.输出导线　选用绝缘良好的比较柔软的导线，分红、兰色两种，以便区别阴阳极，每条长2米。 | 2 | 货物 |  |
| 27 | 电子针治疗仪 | 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波,分连续波、断续波以及疏密波  输出脉冲路数：六路输出  输出脉冲频率：  1. 连续波：频率1-100Hz连续可调  2. 断续波：续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为5秒钟，续波时间为15秒钟  3. 疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为5秒钟，密波时间为10秒钟，输出脉冲频允许误差15%  输出电流极限不大于50mA(500Ω负载）  输出脉冲宽度不大于0.175ms  输出功率小于3.5W  电源电压：DC9V  电源：输入220V/50Hz 输出DC9V/150mA。 | 10 | 货物 |  |
| 28 | 功能性电刺激仪 | 频率：频率为1~100Hz  1. 脉冲： 100~1000  2 波升/波降：波升是指达到最大电流所需要的时间，波降是指从最大电流回落到断电时所需的时间，波升、波降通常取1~2s。  3. 使用表面电极时，其电流强度在0mA~100mA之间。 | 1 | 货物 |  |
| 29 | 超短波电疗仪 | 1、输出功率：200W  2、工作频率：27.12MHz  3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10%  4、使用电源：a.c.220V，50Hz  5、输入功率：700VA  6、工作制：连续工作4h  7、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%  二、配置：1、电子管4只；  2、大、中、小号电极板各1对  3、输出线2条；  4、电源线1条；  5、保险丝管BGXP—10A带脚2只（用于FU-811电子管灯丝保险），BGXP—0.3A 4只（用于直流高压保险）。 | 1 | 货物 |  |
| 30 | 微波治疗仪 | 1.面板采用液晶显示；  2.理疗功能：连续输出  3.电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5%  4.输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W；  5.时间控制：治疗时：0—99秒，以1秒步进；理疗时：0—30分，以1分步进；  以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；  6.微波频率： 2450MHz±50 MHz；  7.整机功率： 580W；  8.辐射器驻波比： S≤3；  9.传输线驻波比： S≤1.5；  10.外壳泄露： ≤10mw/cm2；  11.无用辐射： ≤10mw/cm2；  12.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；  13．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。  仪器标准配置：  推车式主机： 1台；  包装箱： 1个；  探头线(理疗)：2根；  理疗探头：5个；  电源线：1根 支架：1个。 | 1 | 货物 |  |
| 31 | 生物反馈治疗仪 | 1、双通道柜式机型，双通道可同时使用，互不干扰；  2、具有处方治疗，自由刺激，反馈治疗，等多种功能；  3、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择；  4、测量范围：1uV～999uV；  5、最高分辨率：小于0.2uV；  6、输入噪声：小于1uV；  7、共模抑制比：大于100dB；  8、通频带：120Hz～1000Hz（﹣3dB）；  9、输出电参数  a）电流强度0～50mA可调  b）输出频率为1～120Hz  c）脉宽为50～500μs  d）开路输出电压≤500V。 | 1 | 货物 |  |
| 32 | 紫外线治疗仪 | 1、电源电压：单相：220V±10%，50Hz±2%  输入功率：0.4kW，功率因数cosφ=0.44  抗干扰滤波器：内置消除干扰电源滤波器  2、辐射频谱：输出波长310～315nm，峰值波长313nm±2nm  3、辐射灯管寿命：600～800工作小时  4、输出功率密度范围：8-11mW/cm2  5、输出功率密度均匀性：±10%(实测≤5%)  6、输出功率密度稳定性：±5%(实测≤5%)。 | 1 | 货物 |  |
| 33 | 红外线治疗仪 | 产品规格：540x540x1470mm  额定电压/频率：220V～50HZ 额定功率：300W  360度无障碍照射，可长距离治疗患部；  立式多功能可旋转脚轮，多方位自由伸展。 | 10 | 货物 |  |
| 34 | 超声波治疗仪 | 超声频率：1MHz  输出强度：0.1～3W/cm2  辐射范围：6.0 cm2  电源220V /2A 50～60Hz  输入功率：≤50VA  定时范围：0－15min  声头直径：70-75px  输出形式：脉冲式  输出模式：①CON连续；②5秒间断；③10秒间断；④30秒间断四种模式。 | 1 | 货物 |  |
| 35 | 蜡疗仪 | 1、 电源：220V±10% 50HZ;  2、 加热方式：低容温管加热（节能型）  3、 控温灵敏度：±0.1℃；温控范围：室温-95℃（为安全考虑，系统后台限定高为95℃，不会导致人为增加）；  4、 显示：显示温度、时间，设备状态；  5、 安全功能：三重漏电保护，过热保护。 | 1 | 货物 |  |
| 36 | 微型电脑牵引治疗仪 | 1. 持续牵引：  牵引力：20N～200N  牵引时间：0～99min  2. 间隙牵引：  ⑴牵引力：20N～200N  ⑵间隙放松保持力：20N～150N  ⑶治疗总时间： 0～99min  ⑷间歇牵引时间：0～9min  ⑸间歇放松时间：0～9min  3. 牵引速度：  标准速度：3.6mm/s  1/2速度：1.8mm/s  1/4速度：0.9mm/s  4. 输入功率：100VA  5. 熔断器：T0.5AL250VP  6. 座椅凳面额定承载：≈1500N | 1 | 货物 |  |
| 37 | 哑铃与沙袋 | 1、材质：不锈钢球，主体为型钢  2、钢件表面喷塑  3、砂袋采用弹性尼龙布制作，0.5、0.75、1、2、2.5kg每种2个  4、可移动钢架，配四个脚轮  5、重量约为：22 kg  6、六角包胶哑铃2-20kg（220kg）附哑铃架  二、配置：  1、喷塑支撑架两块；2、砂袋放置架两块；3、5种规格绑式砂袋各两个；4、产品保修卡及说明书一套。 | 4套 | 货物 |  |
| 38 | 墙拉力器 | 进行四肢抗阻力运动,训练肌肉力量,也可进行关节活动度训练。拉力器个数2个,每个拉力器配6个配重块,每块2kg,最大行程115cm。 | 2套 | 货物 |  |
| 39 | 体操棒与抛接球 | 通过带棒做操和抛接球活动,改善上肢活动范围,提高肢体协调控制能力及平衡能力 。体操棒数量4个，抛接球￠25cm。数量4个 | 8个 | 货物 |  |
| 40 | 肋木 | 1、肋木杠直径不小于3.2cm  2、肋木杠间距离10-12cm  3、额定载荷不小于135kg  4、材质：型钢。钢件表面喷塑  配置：1、肋木一块；2、挂件一块；3、皮套2个；4、喷塑钢架1套；5、产品保修卡及说明书一套。 | 1 | 货物 |  |
| 41 | 平行杠 | 借助上肢帮助进行步态训练,矫正行走中的足外翻、髋外展,增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。高度调节范围79~123cm,宽度调节范围34~64cm,杠杆静载荷不小于135kg,矫正板坡度15°。 | 1 | 货物 |  |
| 42 | 训练阶梯 | 相邻台阶距离：10cm。阶梯踏板额定承载：2000N。除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用 | 1 | 货物 |  |
| 43 | 治疗床 | 1、长约180CM×宽约60CM×高约65CM。  2、床面厚度约6CM  3、可升降头部。  4、床腿间距长约120CM 宽约60CM。  5、床面采用优质革面，填充厚不小于6CM的优质海绵；床体采用加厚钢材，加固制作。  配置：1、枕头1只；2、床面1张；3、支架1套。 | 10 | 货物 |  |
| 44 | 治疗凳 | 高度可调节（42～56）cm，带液压油缸，360°旋转，额定承载：2000N | 30 | 货物 |  |
| 45 | 瑜伽垫 | 标准款 | 10 | 货物 |  |
| 46 | 姿势矫正镜 | 用于各种姿势或表情的矫正训练 | 1 | 货物 |  |
| 47 | 治疗蹦床 | 训练下肢肌力及平衡能力。 | 2 | 货物 |  |
| 48 | 训练球 | 一、巴氏球90-94cm技术参数  1、材质：PVC；2、密封圆球体；3、无须充气；4、直径90-94cm；5、配置：充气巴氏球1个  二、巴氏球70-74cm技术参数  1、材质：PVC；2、密封圆球体；3、无须充气；4、直径70-74cm；5、配置：充气巴氏球1个  三、弹跳球55cm技术参数  1、材质：PVC；2、密封圆球体带角；3、无须充气；4、直径50-55cm；5、配置：带2个角50-55cm巴氏球1个。  四、花生球66cm技术参数  1、材质：PVC；2、密封花生球体；3、无须充气；4、直径60-66cm；5、配置：花生状巴氏球1个。 | 4套 | 货物 |  |
| 49 | 拐和助行器 | 助行器额定承载质量135kg  可折叠,可升降，高度可调  材质：铝合金  拐包括：四角拐，规格：65-88cm。肘杖，规格：124-144cm。腋杖，规格:113-133cm。 | 4套 | 货物 |  |
| 50 | 轮椅 | 车架：厚钢管。车圈：加厚钢圈。外胎：优质橡胶。踏板：加厚钢板。前轮：外圈优质橡胶，内圈轮毂是工程聚丙材料。车闸：3㎜加厚车闸，确保制动效果安全。 | 4 | 货物 |  |
| 51 | 作业治疗台组件 | 1、材质：可移动框架，主体为木架，型钢。  2、钢件表面喷塑。  3、三侧板高度可调，调节范围：0-36cm。  4、OT组合训练车附件:上肢协调功能训练器、分指板、分指板弧形、铁棍插板、木钉板、套圈板、几何插板、动物插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、手指阶梯、捶球训练器、堆杯、腕部功能训练器、串彩链、旋转套板、手指插球器。  配置：1、木制OT车1辆；2、不锈钢架1套 脚轮4个；3、黑色塑柄6个；4、产品保修卡及说明书一套。 | 1 | 货物 |  |
| 52 | 言语治疗卡片 | 本套用具主要包括语言理解能力评估（词语、词组、句子、短文）训练卡片册和记录词表、词语的简单训练卡片册、语法的简单训练卡片册、句子的简单训练卡片册、会话的简单训练卡片册、语言理解能力训练记录词表、会话的简单训练卡片册和使用手册、奖励贴纸、卡通棋子、电子骰子、使用说明和配套光盘等 | 2套 | 货物 |  |
| 53 | 低温热塑材料 | 由聚已酸内酯加工成的平板状材料，经物理交联而成，具有低温软化，形状记忆功能。用于制作放疗定位模型，制作康复支具及固定身体关节部分。 | 10张 | 货物 |  |
| 54 | 恒温加热盘 | 温度范围室温~95(℃)  温度波动度±0.05(℃)  槽深度130-160(mm) | 1 | 货物 |  |
| 55 | 上下肢支具 | 包含上下肢各个部位的支具。包含上肢支具、长腿支具等若干。 | 1套 | 货物 |  |
| 56 | 针、灸、火罐 | 包含一次性的0.5寸、1寸、1.5寸、2寸的针灸针每类至少500根。同时含有不同规格艾条或者艾柱，包含艾柱不同类型的支架。配套一套玻璃火罐，配备可移动操作台。针灸配备废针回收盒。 | 5套 | 货物 |  |
| 57 | 不锈钢仪器车 | 1.全车采用不锈钢制作耐用美观  2.上下两层面板方便使用  3.围栏，立柱采用实心不锈钢棒制作结实耐用  4.配备可刹车静音脚轮。  5.可加装抽屉。 | 10 | 货物 |  |
| 58 | 铁皮资料柜 | 尺寸大约规格：2000cm\*900cm\*400cm  上部配备开合式玻璃门窗。下部配备抽屉和柜子。 | 6 | 货物 |  |
| 59 | 全套弹力带 | 肌肉力量训练弹力带全套，包含不同厚度不同弹性弹力组合。且均采用高强度蛇形拉力筋结构，弹力大，韧性好，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形 | 5 | 货物 |  |
| 60 | 动态关节松动术带 | 用于动态关节松动技术。产品长度不少于3米。  产品材质：衬垫材质是人造皮革，双线圈锁边加固，金属锁扣坚固耐用，主体织带细密编制，双十字缝合技术，质量可靠，能赠送相关操作视频。 | 10 | 货物 |  |
| 61 | 平衡半球 | 训练平衡和协调功能的半球体，底座硬。 | 2 | 货物 |  |
| 62 | 瑜伽砖 | 常规瑜伽砖 | 10 | 货物 |  |
| 63 | 泡沫轴 | 常规泡沫轴尺寸 | 30 | 货物 |  |
| 64 | 剪刀 | 带锯齿状剪刀，尺寸大约10cm\*4cm左右 | 20 | 货物 |  |
| 65 | 肌内效贴 | 材质：弹力棉布，亚克力胶。标准：复合透气性、弹力标准 | 50 | 货物 |  |
| 66 | 平衡软垫 | 可充气式平衡软垫，柔软原生PVC，承重至少500KG | 20 | 货物 |  |
| 67 | 股四头肌训练仪 | 结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架  扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块  材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革  座垫高度（cm）：≈64  扶手宽度(cm)：≈65  升降支架调节范围(cm)：0～15  小腿垫调节范围（cm）：0～47  助小腿支架摆动角度：≥120°  力手柄调节范围（cm）：0～28  座位额定载荷(kg)：≥135  座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55  配重块质量(kg)：2    配重块数量：4块  参考规格(cm)：≈105×104.5×119 | 1 | 货物 |  |
| 68 | 电动正骨枪 | 外线长不少于3m，额定功率45w，额定电压90~250伏，重量0.8KG左右，智能6档可调节。 | 5 | 货物 |  |
| 69 | 平衡板 | 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 | 2 | 货物 |  |

**二、质保期：所有仪器设备均包括免费安装调试和使用培训,质保时间为5年。质保期内需供货方提供一年至少2次定期维护与保养，终身维护确保零配件供应。**

**三、交货期：30个日历日**

# 第五章 响应文件格式

**陕西学前师范学院体质评价与运动干预实践教学创新平台建设项目**

**响应文件**

**项目编号：SXZC-ZB-2019033**

**供 应 商： （盖章）**

**法人代表人或**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

一、法定代表人资格证明

二、法人授权委托书

三、磋商函

四、磋商一览表

五、供应商资质证明文件

六、磋商响应方案说明书

七、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

**一、法定代表人资格证明**

供 应 商：

单位性质：

地 址：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖章）

日 期： 年 月 日

**二、法人授权委托书**

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目 （项目名称） （项目编号）的竞争性磋商。代理人在本次报价中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

特此声明。

被授权人签字： 法人代表签字：

职 务： 职 务：

身 份 证 号： 身 份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

（本授权的有效期为磋商之日起90个日历日）

附：劳动合同或社保证明材料

供应商： （盖章）

日 期： 年 月 日

**三、磋商函**

（采购人名称） ：

根据贵方为 （项目名称）（项目编号）磋商文件，签字代表 (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址）提交响应文件正本壹份、副本一式叁份。

1. 愿意按照磋商文件中的一切要求，总报价为：

人民币（大写）： ；（小写）￥ 元。

2. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3. 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4. 其响应文件自磋商之日起有效期为 个日历日；

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何其他报价。

6. 与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权代表签字/或盖章：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**四、磋商一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 总报价  （人民币） | 小写金额： 元。  大写金额： 元。 |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | |

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**五、****供应商资质证明文件**

**以下相关资料需提供加盖公章的复印件：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（本条需提供原件有：2017年财务审计报告或近三个月银行资信证明、社会保障资金证明材料及近三个月完税证明材料）；

2、合法注册的法人应提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证（提供年检证明文件）或统一社会信用代码的营业执照（提供2017年或2018年企业信息公示年度报告）或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；

3、提供采购代理机构出具的投标保证金收据或担保机构出具的保函；

4、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械产品注册证；供应商为代理经销商的须提供医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械产品注册证（换证期间须提供相关管理机构的证明文件）；若为进口产品需提供“进”字号注册证及产品授权书。

5、供应商不得为“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）被列入失信被执行人名单的供应商，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供以上查询结果网页截图），并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：包括但不限于以上内容，供应商根据本项目实际情况编写，格式自拟。

**六、磋商响应方案说明书**

一、磋商供应商企业简介。

二、技术及商务响应说明（对技术要求及付款条件等内容响应说明）。

三、磋商响应方案：

（1）技术及服务方案

（2）业绩（2016年1月至今同类成功案例）

（3）服务承诺

（4）供应商认为还需提供的其他资料

注：包括但不限于以上内容，供应商根据本项目实际情况编写，格式自拟。

**七、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

**陕西省政府采购供应商**

**拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章） 全权代表：（签字）

地址： 邮编：

电话：

**附件1：中小企业声明函（如用）**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、供应商如满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的中小企业，须提供《中小企业声明函》；

2、供应商还应出具中小企业管理部门开具的中小企业证明函，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度（即2016年度）财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）等证明文件。

**附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）**

说明：1、投标人提供的产品属于下列情形，应按第三章评标办法第4.2.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

（2）符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

**附件3：残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

**附件4：**

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于       （以下简称“供应商”）拟参加编号    的       项目（以下简称“本项目名称及包号”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写       ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                        年   月   日

**附件5：**

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为    的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方缴纳履约保证金，且可以履约担保函的形式缴纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购开标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

  2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                            。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

**附件：**

**投标保证金退还信息表**

致：陕西中财招标代理有限公司

我单位为项目（项目编号：）提交的保证金￥元（大写：），按招标文件规定退还至下列账户：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收款单位 | 收款单位名称 |  | | |
| 账号 |  | | |
| 开户银行 |  | | |
| 开户银行行号 |  | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

**备注：各投标单位请正确填写《投标保证金退还信息表》装订在投标文件（正、副本）最后一页，并单独提供一份与投标文件一并递交，招标结束后，将根据所提供信息退还各投标单位保证金。**

投标单位名称（公章）：

日 期：

**投标文件封袋正面标识式样**

致：陕西中财招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

**投标文件（正本/副本/资格证明原件）**

（非招标大会不得启封）

投标单位名称： （公章）